**ВНИМАНИЕ!**

Если Ваша колонка изготовлена в сентябре 2024 года или позже, используйте для ее обновления файл прошивки с именем ГАГАРИН\_20250928\_1910.MVA.

Если Ваша колонка изготовлена в августе 2024 года или раньше, используйте для ее обновления файл прошивки с именем ГАГАРИН-Fm-V39-20250826.MVA.

Попытка использования неверно выбранного файла прошивки может привести к выходу колонки из строя!

**Определение даты производства:**

Год и месяц изготовления указаны в серийном номере изделия. Первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а следующие две - месяц изготовления. Серийный номер можно найти на наклейке в отсеке с разъемами USB на корпусе колонки, под защитной крышкой. Также он указан в руководстве по эксплуатации.

Например, серийный номер 240901442 означает, что продукт был изготовлен в сентябре 2024 года и может быть обновлен файлом прошивки ГАГАРИН\_20250928\_1910.MVA.

Серийный номер 230202352 означает, что продукт был изготовлен в феврале 2023 года и может быть обновлен файлом прошивки ГАГАРИН-Fm-V39-20250826.MVA.

**Для обновления прошивки выполните следующие шаги:**

1. Зарядите аккумулятор колонки.
2. Подготовьте пустую USB-флешку с файловой системой FAT32 и загрузите на нее файл прошивки, соответствующий дате изготовления.
3. Включите колонку
4. Вставьте USB-флешку в разъем для подключения USB-носителя. Обновление прошивки начнется автоматически и завершится примерно через 15 секунд, после чего колонка самостоятельно выключится.
5. Извлеките флешку с прошивкой.
6. Включите колонку.