
**Для обновления прошивки выполните следующие шаги:**

1. Зарядите аккумулятор колонки.
2. Подготовьте пустую USB-флешку с файловой системой FAT32 и загрузите на нее файл прошивки.
3. Включите колонку
4. Вставьте USB-флешку в разъем для подключения USB-носителя. Обновление прошивки начнется автоматически и завершится примерно через 15 секунд, после обновления колонка переключится в режим Bluetooth.
5. Извлеките флешку с прошивкой.
6. Включите колонку.

**Что нового:**

* После обновления прошивки голосовые оповещения отключатся. Включить их можно длительным нажатием кнопки приоритета микрофона.
* Громкость голосовых оповещений после перепрошивки уменьшится.