**Для обновления прошивки выполните следующие шаги:**

1. Зарядите аккумулятор колонки.

2. Подготовьте пустую USB-флешку с файловой системой FAT32 и загрузите на нее файл прошивки из архива.

3. Включите колонку

4. Вставьте USB-флешку в разъем для подключения USB-носителя. Прозвучит звуковой сигнал. Обновление прошивки начнется автоматически и завершится примерно через 15 секунд, после чего звуковой сигнал прозвучит повторно и колонка выключится.

5. Извлеките флешку с прошивкой.

6. Включите колонку.

**Что нового:**1. Двойное нажатие кнопки выключения отключает/включает звуковые оповещения. Колонка запомнит режим звуковых оповещений и даже после перезагрузки звуковые оповещения не будут воспроизводиться.

2. Колонка больше не переходит в спящий режим (выключается) при активном AUX или BT соединении, даже если воспроизведение приостановлено на более чем 10 минут.  
3. Доработано звучание акустической системы, оптимизировано энергопотребление.